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Начальный (внутриучрежденческий) этап 
 конкурса/олимпиады профессионального мастерства
 для обучающихся по программам
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ЗАДАНИЯ
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23.01.03 Автомеханик

 





Челябинск, 2018
Тестовые задания


Вариант-1
Инструкция: Внимательно прочитайте каждое задание теста. Из предлагаемых вариантов ответов выберите   один или несколько правильных.   Каждый правильный ответ оценивается в   баллах

1. Указать назначение цифры 6 в маркировке аккумуляторной батареи 6СТ-60ЭМ 
а) число пластин в полублоке;
б) число аккумуляторов в батарее;
в) напряжение 1 аккумулятора
г) напряжение аккумуляторной батареи
Ответ: _____________________________
2. Указать точность  измерения диаметра вала микрометром
а)        1мм;
б)     0,1 мм;
в)   0,01 мм;
с) 0,001 мм;
Ответ: _______________________________ 
3. Указать теоретически необходимое количество воздуха для сгорания 1 кг бензина
а) 7 кг;
б) 11 кг;
в) 15 кг;
г) 19 кг
Ответ: ______________________ 
4. Указать факторы, на основе которых принимается решение о необходимости проведения капитального ремонта двигателя внутреннего сгорания
а) повышенный расход топлива
б) увеличенный расход масла
в) снижение мощности двигателя
г) все перечисленные факторы
Ответ: _____________________ 
5. Выбрать инструмент для нарезания внутренней резьбы в отверстии детали
а) лерка
б) метчик
в) микрометр
г) труборез
Ответ: _____________________
6.Указать наименования деталей газораспределительного механизма, обозначенные на схеме цифрами
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       а)       возвратная пружина;
       б)       тарелка клапана;
       в)       распределительный вал;
       г)       толкатель;
       д)       стержень клапана;
       е)       газовый канал 


Ответ: ____________________________


7. Установить соответствие между тактами двигателя внутреннего сгорания автомобиля и процессами, происходящими в нем
	1. Движение поршня осуществляется за счет использования энергии, накопленной маховиком.
	а) рабочий ход 

	2. Совершается работа , часть которой расходуется на накопление энергии маховиком
	б) впуск

	3. Создается разрежение
	в) сжатие

	
	г) выпуск


Ответ: ______________________________
8. Дать определение понятия « Калильное зажигание»
Ответ: __________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
9. Установить технологическую последовательность удаления воздуха из системы гидравлического привода тормозов: 
 1) нажимать и отпускать   педаль тормоза до исчезновения пузырьков воздуха в емкости;
 2)демонтировать колесо;
 3) нажать педаль тормоза, закрутить штуцер, отпустить педаль тормоза;
 4)одеть шланг на штуцер и опустить его в емкость с тормозной жидкостью;
 5)убедиться, что педаль тормоза не «пружинит», при нажатии на нее;
 6)  отвернуть штуцер на угол 90

Ответ: ______________________________________________________________
10. Определить степень сжатия  двигателя, если объем камеры сгорания ДВС100см3,  рабочий объем 900см3.
 Ответ: __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________

11. Определить  диаметр сверла, которым необходимо выполнить отверстие для нарезания резьбы М8 х 1,25?
Ответ: ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
12. Описать технологическую  последовательность операций по замене переднего колеса автомобиля ВАЗ 2106.
Ответ: ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ПМ 02

13.Указать условия, невыполнение которых,  могут привести к ДТП при обгоне:
а) водитель убедился в отсутствии встречного транспорта;
б) водитель включил звуковой сигнал;
в) водитель начал обгон после того , как завершил обгон идущий впереди автомобиль;
г) все перечисленные случаи.
Ответ: ________________________
14.Указать случаи, в которых должна быть включена аварийная сигнализация :
а)  при ДТП;
б)   при вынужденной  остановке в местах, где остановка запрещена;
в)   при буксировке (на буксируемом транспортном средстве);
г)при гололеде;
Ответ: __________________________ 
15. Указать факторы, проверка которых влияет на безопасность движения при контрольном осмотре автомобиля 
а) уровень масла в картере двигателя
б) наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке
в) состояние тормозных шлангов
г) исправность работы приборов наружного освещения и  сигнализации
Ответ: _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
16. Определить эксплуатационную скорость автомобиля, если пройденный путь за смену 200 км, время рабочей смены равно 8 часам, в пути он находился 4 часа.
Ответ: ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
17. Определить общий расход топлива автомобиля за поездку, если автомобиль преодолел расстояние 50 км  с грузом, а следующие 50 км без груза. Расход топлива груженого автомобиля  36л/на 100км. Расход топлива автомобиля без груза 30 л/на 100км. 
Ответ: ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

18. Дать определение понятия «Ограниченная видимость»
Ответ: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________


19.  Указать минимальную глубину протектора шин легкового автомобиля
а)  1мм;
б)  0,8 мм;
в)  1,6 мм;
г)2.0мм
20. Указать минимально допустимый люфт рулевого колеса грузового автомобиля
а)   10°;
б)   20°;
в)   25°









Вариант -2
Инструкция: Внимательно прочитайте каждое задание теста. Из предлагаемых вариантов ответов выберите   один или несколько правильных.   Каждый правильный ответ оценивается в   баллах

ПМ 01
1.Указать назначение числа 60 в маркировке аккумуляторной батареи
 6СТ-60ЭМ:
а) максимальная продолжительность работы батареи в часах при разрядке;
б) предельный ток в амперах, отдаваемый батареей при включении стартера;
в) время непрерывной работы( в сек.)при включении стартера;
г) электрическая емкость батареи, выраженная в ампер-часах.
Ответ: _______________

2.Указать точность измерения диаметра вала штангенциркулем
а)        1мм;
б)     0,1 мм;
в)   0,05 мм;
с)   0,01 мм;
Ответ: _______________ 

3.Указать теоретически необходимое количество воздуха для сгорания 1 кг бензина
а) 5 кг;
б) 10 кг;
в) 15 кг
г) 17 кг
Ответ: _______________

4.Указать факторы на основе которых принимается решение о необходимости проведения капитального ремонта двигателя внутреннего сгорания:
а) повышенные  шумы и стуки в двигателе;
б) увеличенный тормозной путь;
в) снижение мощности двигателя;
г) увеличение дымности выхлопа.
Ответ: _______________

5. Выбрать инструмент для нарезания наружной резьбы на стержне:
а) метчик;
б) труборез;
в) лерка;
г) штангенциркуль
Ответ: _______________

6. Указать основные детали кривошипно-шатунного механизма двигателя автомобиля.
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а) маховик;
б) шатун;
в) поршень;
г) компрессионные кольца;
д) поршневой палец;
е) крышка шатуна

Ответ: _____________________________


7. Установить соответствие между набором деталей и системой или механизмом двигателя автомобиля
	1. Пружины, цепь, клапаны, распределительный вал
	а) система охлаждения

	2. Палец, кольца, поршень, коленчатый вал
	б) система смазки

	3. Жидкостный насос, термостат, радиатор, расширительный бачок
	в) газораспределительный механизм

	4. Дренажный и редукционный клапаны, шестеренчатый насос, фильтр

	г) кривошипно-шатунный механизм


Ответ: ______________________________

8. Дать определение понятия «Детонация»
Ответ: ______________________________________________________________
   ___________________________________________________________________                                                                                                                                       


9. Установить технологическую последовательность операций по регулировке  ручного тормоза  легкового автомобиля ВАЗ 2101:
1) отвернуть контрольную гайку на тяге рукоятки ручного тормоза; 
2) развести эксцентрики  тормозных колодок до упора;
3) затянуть рукоятку ручного тормоза до упора сосчитав щелчки;
4) повернуть эксцентрики  тормозных колодок в обратном направлении на 150;
5) затянуть контрольную гайку на тяге  рукоятки ручного тормоза; 
6) затянуть регулировочную гайку, обеспечив  максимальную затяжку рукоятки ручного тормоза на 4-5 щелчков.


10. Определить степень сжатия двигателя, если объем  камеры сгорания ДВС 100см3,  рабочий объем – 600 см3.
 Ответ: ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
11. Определить диаметр сверла , которым необходимо выполнить отверстие для нарезания резьбыМ6 х 1
Ответ: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. Описать  технологическую  последовательность операций по замене масла и фильтра в системе смазки двигателя автомобиля ВАЗ 2105.
Ответ: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________

ПМ 02
13. Указать  условия, при которых остановка запрещена.
 а) в тоннелях;
б) на мостах где менее 3-х полос движения;
в) на остановках общественного транспорта;
г) после пешеходного перехода.
Ответ: ________________________ 

14. Указать  условия, при которых допускается  перевозка грузов.
а)    если груз выступает за габариты  ТС более 1м спереди и сзади;
б)    если груз ограничивает обзор водителю;
в)   если груз не создает шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую  
      среду;
с)   если груз не закреплен соответствующим образом;
Ответ: _________________________

15) Указать  факторы, проверка которых влияет на безопасность движения при контрольном осмотре автомобиля:
а) исправность ручного тормоза;
б) исправность работы звукового сигнала;
в) исправность работы стеклоочистителя;
г) все перечисленные факторы.
Ответ: _________________________

16. Определить техническую скорость автомобиля, если пройденный путь за смену 150 км, время рабочей смены равно -8часам,  в пути он находился -3 часа.
Ответ: _________________________

17. Определить коэффициент использования  грузоподъемности автомобиляЗИЛ-130 , если его максимальная грузоподъемность -  5т.,а он  за рейс перевез 4т. груза.            
Ответ: ________________________________________________________ 
______________________________________________________________
18. Дать определение понятия  «Недостаточная видимость»
Ответ: ________________________________________________________ 
______________________________________________________________

19.  Указать минимальную глубину протектора шин грузового  автомобиля
а)  1мм;
б)  0,8 мм; 
в)  1,6 мм;
г)2.0мм
20. Указать минимально допустимый люфт рулевого колеса легкового автомобиля
а)   10°;
б)   20°;
в)   25°






3. Эталоны ответов
Вариант-1
	№
	Ответ
	Баллы

	ПМ01

	1
	б
	1

	2
	в
	1

	3
	в
	1

	4
	г
	1

	5
	б
	1

	6
	1в, 2г,3а,4д,5е,6б
	2

	7
	1-б,в,г
2-а
3-б

	2

	8
	Калильное зажигание – это возгорание рабочей смеси от разогретого тела в камере сгорания.
	3

	9
	2,4,6,1,3,5
	3

	10
	10
	3

	11
	6,75мм
	3

	12
	-Включить передачу
-Затянуть ручной тормоз
-Поддомкратить заменяемое колесо
-Отвернуть болты крепления
-Заменить колесо
- выполнить операции в обратном порядке
	5

	ПМ 02

	13
	г
	1

	14
	а,б,в
	1

	15
	в,г
	1

	16
	25км/час
	3

	17
	33л.
	3

	18
	Ограниченная видимость- это видимость водителем дороги в направлении движения, ограниченная рельефом местности, геометрическими параметрами дороги, растительностью, строениями, сооружениями и иными объектами. 
	3

	19
	в
	1

	20
	в
	1




Критерии оценки 
	Процент результативности 
(правильных ответов)
	Качественная оценка уровня подготовки 

	
	балл (отметка)
	вербальный аналог

	85 ÷ 100
	5
	отлично

	75 ÷ 84
	4
	хорошо

	60 ÷ 74
	3
	удовлетворительно

	менее 60
	2
	не удовлетворительно



















Вариант -2
	№
	Ответ
	Баллы

	ПМ01

	1
	г
	1

	2
	в
	1

	3
	в
	1

	4
	а,в,г
	1

	5
	в
	1

	6
	10а,4б,8в,16г,3д,6е
	2

	7
	1-в
2-г
3-а
4-б
	2

	8
	Детонация- взрывное сгорание топлива в цилиндрах двигателя при применении низкооктанового топлива.
	3

	9
	3,2,4,1,6,5
	3

	10
	7
	3

	11
	5мм
	3

	12
	-Установить автомобиль на смотровой яме (эстакаде)
- подготовить емкость объемом не менее 4л.
- снять крышку заливного отверстия 
- отвернуть сливную пробку картера 
- снять масляный фильтр
После слива масла выполнить операции в обратной последовательности.
-залить масло объемом 3,75л.
-проверить уровень щупом
	5

	ПМ 02

	13
	а,б
	1

	14
	в
	1

	15
	г
	1

	16
	50км/час
	3

	17
	0,8
	3

	18
	Недостаточная видимость- видимость дороги менее 300м в условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки. 
	3

	19
	а
	1

	20
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	1








Критерии оценки 
	Процент результативности 
(правильных ответов)
	Качественная оценка уровня подготовки 

	
	балл (отметка)
	вербальный аналог

	85 ÷ 100
	5
	отлично

	75 ÷ 84
	4
	хорошо

	60 ÷ 74
	3
	удовлетворительно

	менее 60
	2
	не удовлетворительно
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